**地浸矿山主要生产指标**

1. 地质

工艺孔成井数量（抽液孔和注液孔）、酸化溶浸液量、酸化岩矿量、开拓储量、采准储量、备采储量、酸化酸度

2．地浸指标：

在产注液孔和抽液孔数量、注液孔和抽液孔抽液性能、溶浸液注入量、溶浸液酸度、浸出液铀含量、回收率、浸出酸耗、浸出电耗

3.水冶

水冶车间处理量、母液铀含量、水冶回收率、商品解吸液铀含量、成品铀量（黄饼或商品解吸液金属铀量）

**以上指标均能提供参数！**